名称:生成接通延时

符号:TON

说明:

        可以使用“生成接通延时”(Generate on-delay)指令将Q输出的设置延时设定的时间PT。当输入IN的逻辑运算结果(RLO)从“0”变为“1”（信号上升沿）时，启动该指令。指令启动时，预设的时间PT即开始计时。超出时间PT之后，输出Q的信号状态将变为“1”。只要启动输入仍为“1”，输出Q就保持置位。启动输入的信号状态从“1”变为“0”时，将复位输出Q。在启动输入检测到新的信号上升沿时，该定时器功能将再次启动。
        可以在ET输出查询当前的时间值。该定时器值从T#0s开始，在达到持续时间值PT后结束。只要输入IN的信号状态变为“0”，输出ET就复位。

图片:

参数:

参数 | 声明 | 类型 | 描述
--- | --- | --- | ---
IN | Input | BOOL |
    启动输入
PT | Input | TIME |
    接通延时的持续时间,PT参数的值必须为正数
Q | Output | BOOL |
    超出时间PT时置位的输出
ET | Output | TIME |
    当前时间值

脉冲时序图：

示例:

LD:

ST:

TON_inst1(IN := TagStart, PT := TagPresetTime, Q => TagStatus, ET => TagElepsedTime);

解释:

参数 | 操作数 | 值
--- | --- | ---
IN | TagStart | 信号跃迁“0”=>“1”
PT | TagPresetTime | T#10s
Q | TagStatus | FALSE；10秒后变为TRUE
ET | TagElapsedTime | T#0s => T#10s

        当“TagStart”操作数的信号状态从“0”变为“1”时，PT参数预设的时间开始计时。超过该时间周期后，操作数“TagStatus”的信号状态将置“1”。只要操作数TagStart的信号状态为“1”，操作数TagStatus就会保持置位为“1”。当前时间值存储在“TagElapsedTime”操作数中。当操作数TagStart的信号状态从“1”变为“0”时，将复位操作数TagStatus。