名称:生成关断延时

符号:TOF

说明:

        可以使用“生成关断延时”(Generate off-delay)指令将Q输出的复位延时设定的时间PT。当输入IN的逻辑运算结果(RLO)从“0”变为“1”（信号上升沿）时，将置位Q输出。当输入IN处的信号状态变回“0”时，预设的时间PT开始计时。只要PT持续时间仍在计时，输出Q就保持置位。持续时间PT计时结束后，将复位输出Q。如果输入IN的信号状态在持续时间PT计时结束之前变为“1”，则复位定时器。输出Q的信号状态仍将为“1”。
        可以在ET输出查询当前的时间值。该定时器值从T#0s开始，在达到持续时间值PT后结束。当持续时间PT计时结束后，在输入IN变回“1”之前，输出ET会保持被设置为当前值的状态。在持续时间PT计时结束之前，如果输入IN的信号状态切换为“1”，则将ET输出复位为值T#0s。

图片:

参数:

参数 | 声明 | 类型 | 描述
--- | --- | --- | ---
IN | Input | BOOL |
    启动输入
PT | Input | TIME |
    关断延时的持续时间，PT参数的值必须为正数
Q | Output | BOOL |
    超出时间PT时置位的输出
ET | Output | TIME |
    当前时间值

脉冲时序图：

示例:

LD:

ST:

TOF_inst1(IN := TagStart, PT := TagPresetTime, Q => TagStatus, ET => TagElepsedTime);

解释:

参数 | 操作数 | 值
--- | --- | ---
IN | TagStart | 信号跃迁“1”=>“0”
PT | TagPresetTime | T#10s
Q | TagStatus | TRUE
ET | TagElapsedTime | T#0s => T#10s

        当操作数“TagStart”的信号状态从“0”变为“1”时，操作数“TagStatus”的信号状态将置位为“1”。当“TagStart”操作数的信号状态从“1”变为“0”时，PT参数预设的时间将开始计时。只要该时间仍在计时，“TagStatus”操作数就会保持置位为TRUE。该时间计时完毕后，“TagStatus”操作数将复位为FALSE。当前时间值存储在“TagElapsedTime”操作数中。