名称:实时时钟

符号:RTC

说明:

        可以使用“实时时钟”功能块，在IN上升沿，调整当前本地时间，也可以用作小时计数器，在IN下降沿，恢复为日期时间默认值

图片:

参数:

参数 | 声明 | 类型 | 描述
--- | --- | --- | ---
IN | Input | BOOL |
    位于上升沿时，CDT输出等于PDT设置值，并开始增加；位于下降沿时，CDT输出设置为DT#1970-01-01-00:00:00
PDT | Input | DT |
    日期时间预设值
Q | Output | BOOL |
    CDT在持续计时时，Q输出为TRUE
CDT | Output | DT |
    日期时间输出值

示例:

LD:

ST:

RTC_inst1(IN := in, PDT := pdt, Q => q, CDT => cdt );

解释:

       IN表示控制RTC功能块开始计数或恢复默认值，需在上升沿或下降沿操作。PDT表示日期时间预设值。Q为TRUE表示当前RTC正在计数，为FALSE表示目前没有计数。CDT为当前日期时间输出值。