名称:选项卡RS232发送

符号:SF2_RS232_SEND

说明:

        扩展卡RS232串口配置为自由协议时，使用本功能块实现数据发送。

图片:

参数:

参数名称 | 数据类型 | IN/OUT | 参数作用 | 说明
--- | --- | --- | --- | ---
EXECUTE | BOOL | IN | 功能块触发 |
    上升沿触发功能块执行
DATA | REF_TO BYTE | IN | 数据首地址 |
    待发送数据块首地址（不可为空/NULL）
LENGTH | WORD | IN | 数据长度 |
    数据长度（不可大于DATA实际大小）
DONE | BOOL | OUT | 成功标志 |
    是否发送成功，TRUE：发送成功
ERROR | BOOL | OUT | 错误标志 |
    是否发生错误，TRUE：发送出错
ERRORID | UDINT | OUT | 错误码 |
    0：正常；其它：错误码值

错误码:

错误码 | 说明
--- | ---
0 |
    无错误
1 |
    发送数据过长
2 |
    发送数据过快
5 |
    端口未配置为自由协议
6 |
    数据首地址为空

示例:

LD:

ST:

v_data := REF(v_dataArray); SF2_RS232_SEND_inst1(EXECUTE := v_execute, DATA := v_data, LENGTH := v_length, DONE => v_done, ERROR => v_error, ERRORID => v_errorid);