名称:立即输出

符号:OUT_IMMEDIATELY

说明:

        可以使用“立即输出”函数，立即对一个Q区地址输出指定值，无需等待至循环任务结束。

图片:

参数:

参数名称 | 数据类型 | IN/OUT | 参数作用 | 说明
--- | --- | --- | --- | ---
ADDR | UDINT | IN | Q区输出地址 | Q区输出地址：0-1（仅CPU本体）如%QBm或%QXm.n中的m
OFFSET | UDINT | IN | Q区地址偏移 | Q区地址偏移：0-7如%QXm,n中的n
VALUE | BOOL | IN | 输出值 |
    输出值，TRUE输出1，FALSE输出0
OUT | BOOL | OUT | 函数返回值 |
    TRUE：成功；FALSE：失败

示例:

LD:

ST:

outResult := OUT_IMMEDIATELY(ADDR := 1, OFFSET := 2, VALUE := TRUE);

解释:

       ADDR为1，表示Q区输出地址为%QB1，OFFSET为2，表示Q区地址偏移为2，输出地址为%QX1.2，VALUE为TRUE表示输出值为1。