名称:位转字节

符号:BIT_AS_BYTE

说明:

        将位数据整合为字节

图片:

参数:

参数 | 声明 | 类型 | 描述
--- | --- | --- | ---
IN | B0,B1,B2,..,B7 | BOOL |
    输入值
OUT | Output | BYTE |
    输出值

示例:

LD:

ST:

BIT_AS_BYTE_inst1(B0 := , B1 := , B2 := , B3 := , B4 := , B5 := , B6 := , B7 := , B => );

解释:

参数 | 操作数 | 值
--- | --- | ---
IN | B0,B1,B2,...,B7 | 输入值：BOOL
OUT | B | 输出值：BYTE

        输入BOOL(TRUE、FALSE)类型数据，整合8bit，OUT输出BYTE类型数据。