名称:取模运算

符号:MOD

说明:

        将第一输入参数除以第二输入参数，所得的余数作为 OUT的值输出。

图片:

参数:

参数 | 声明 | 类型 | 描述
--- | --- | --- | ---
IN1 | Input | INT/SINT/DINT/UINT/USINT/UDINT |
    第一输入值
IN2 | Input | INT/SINT/DINT/UINT/USINT/UDINT |
    第二输入值
OUT | Output | INT/SINT/DINT/UINT/USINT/UDINT |
    输出值

示例:

LD:

ST:

TagOut := MOD(IN1 := TagIn1, IN2 := TagIn2);

解释:

参数 | 操作数 | 值
--- | --- | ---
IN1 | TagIn1 | 输入值：10
IN2 | TagIn2 | 输入值：3
OUT | TagOut | 输出值：1

        IN1、IN2输入相应类型数据，MOD输出除法计算的余数。